****

**项目名称：医院感染质量实时监测系统及消毒供应追溯系统硬件项目**

**项目编号：NYWYS20190001**

**2019年7月24日**

目 录

[**第一章 报名须知 3**](#_Toc14679903)

[**第二章 用户需求书 4**](#_Toc14679904)

[**第三章 供应商需提供材料基本目录 24**](#_Toc14679905)

[**第四章 相关文件格式（部分） 25**](#_Toc14679906)

# 第一章 报名须知

一、请按《材料基本目录》及《相关文件格式》要求准备好报名资料，在报名截止时间前交到招标采购办公室审核报名，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、供应商应如约参与我院现场商谈，无故缺席者将被记入我院供应商不良信用档案。（具体时间与地点另行通知）

四、每一个项目单独做一份材料（要求多个项目同时响应的只做一份材料）,除封面外其他材料请双面打印。

五、报名后请按《材料基本目录》及《相关文件格式》的要求准备一正五副共6份报价文件，文件封面应注明“正本”、“副本”字样，请在评审时间携带材料（盖章密封）准时参加采购评审。

# 第二章 用户需求书

1. **采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **配置** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 触摸屏一体机 | 酷睿六核i5\_8500 4G\_DDR4\_2666 1TB\_SATA 2GB独显 超薄DVDRW刻录机 23.8英寸触摸屏 DOS 8G\_DDR4\_2666保修期限：3年全国联保 | 台 | 1 | 　 |
| 2 | 一体机电脑 | 处理器i3-7100；内存4G ；硬盘1TBHDD；独立显卡；WIN10系统；带光驱；21.5英寸LED；1920X1080；LED背光  | 台 | 5 | 　 |
| 3 | 一体机支架 | 夹桌式显示器支臂，承重能力大于15kg，夹桌及落地安装 | 套 | 3 | 吊顶安装 |
| 4 | 针式打印机 |  打印方式：24针击打式点阵打印 打印宽度：82列 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） 接口：USB；并口   | 台 | 1 | 　 |
| 5 | 条码标签打印机 | 300米碳带容量，热敏或热转印打印方式，32位RISC处理器，分辨率203dpi（8点/毫米），内存(标配)：8MB SDRAM；8MB闪存，打印宽度最长4.09英寸/104毫米，打印长度39 英寸（991毫米），打印速度5 英寸（127 毫米/秒），最大标签和底纸宽度114毫米，最小标签和底纸宽度19.5毫米1年保修。 | 台 | 2 | 　 |
| 6 | 条码扫描枪 | 无线二维码扫描枪 | 个 | 11 | 　 |
| 7 | 条码扫描枪 | 有线 | 个 | 5 | 　 |
| 8 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 台 | 8 | 　 |
| 9 | 设备标识牌 | 设备标识牌，带条码标识，用于扫描确认设备及工作程序身份。PVC材质，100mm\*150mm | 个 | 5 | 　 |
| 10 | 全树脂碳带 | 110mmx300m/卷 | 卷 | 3 | 大标签 |
| 11 | 不干胶标签纸 | PET材料，防水耐高温，双层加刀，100 x 80mm，500张/卷 | 卷 | 10 | 大标签 |
| 12 | 全树脂碳带 | 70mmx300m/卷 | 卷 | 3 | 小标签 |
| 13 | 不干胶标签纸 | PET材料，防水耐高温，50 x 30mm，1500张/卷 | 卷 | 10 | 小标签 |
| 14 | 篮筐挂牌 | 彩色器械标识挂牌，鲁沃夫挂牌，防水耐高温106.5x56mm | 个 | 200 | 　 |
| 15 | 服务器 | 配置Intel Gold 5120\*2 CPU/16\*16G内存/2\*600G SAS 10K硬盘/冗余电源/ 2\*16G 单口HBA /2\*10G万兆网口/3年原厂保修/包含虚拟化平台搭建服务，vm迁移服务，原H3C 存储配置服务，光纤交换机配置服务等。 | 台 | 1 | 　 |

1. **项目安装要求**

（1）供应商需向采购人和直接使用人提供设备所需的房间布局，防护设备，温度、湿度的要求，电源供应要求、操作人员的基本素质要求等。

（2）安装过程中积极配合采购人和维修工程师共同参与设备的开箱、验收、安装、调试。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用设备的指导。

（3）安装地点：由供应商免费将设备送至医院安装现场；

（4）完成时间：接到院方通知后，进场30个工作日内实施完工；

（5）安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。中标供应商负责与有关施工方（净化、强电等）的配合，为医院提供免费安装，保证正常使用。

**三、售后服务要求**

（1）除需求表中有特殊要求以外，其他硬件从验收通过之日起，提供为期2年以上的质保服务。

（2）产品在保修期内接到发生故障的通报，要求在2个小时内做出响应，在24个小时内赶到机房，保证设备开机率在95%以上。

# 第三章 供应商需提供材料基本目录

1、项目报价表单（每一项报价）

2、用户需求偏离表（详见材料格式）

3、项目方案及完成时限

4、同类产品在广州地区三甲医院用户名单及发票或业绩合同或中标通知书

5、厂家证件：

5.1营业执照

5.2税务登记证

5.3[组织机构代码证](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%84%E7%BB%87%E6%9C%BA%E6%9E%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%E8%AF%81&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)

6、公司法定代表人资格证明书（详见材料格式）

7、公司法定代表人授权委托书（详见材料格式）

8、公司信用证明

9、售后服务承诺书

10、公司认为需补充的相关资格文件或证明（如独家专利、售后服务获奖情况等证明）

# 第四章 相关文件格式（部分）

封面：



项目名称：

项目编号：

报名公司：

业务代表：

联系电话：

联系邮箱：

报名日期：

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **页码** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **…** |  |
|  | **…** |  |
|  | **…** |  |

南方医科大学第五附属医院院内采购报价单

项目名称：医院感染质量实时监测系统及消毒供应追溯系统硬件项目

项目编号：NYWYS20190001

报价公司：

报价情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **配置** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 触摸屏一体机 | 酷睿六核i5\_8500 4G\_DDR4\_2666 1TB\_SATA 2GB独显 超薄DVDRW刻录机 23.8英寸触摸屏 DOS 8G\_DDR4\_2666保修期限：3年全国联保 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 一体机电脑 | 处理器i3-7100；内存4G ；硬盘1TBHDD；独立显卡；WIN10系统；带光驱；21.5英寸LED；1920X1080；LED背光  | 台 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 一体机支架 | 夹桌式显示器支臂，承重能力大于15kg，夹桌及落地安装 | 套 | 3 | 　 | 　 | 吊顶安装 |
| 4 | 针式打印机 |  打印方式：24针击打式点阵打印 打印宽度：82列 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） 接口：USB；并口 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 条码标签打印机 | 300米碳带容量，热敏或热转印打印方式，32位RISC处理器，分辨率203dpi（8点/毫米），内存(标配)：8MB SDRAM；8MB闪存，打印宽度最长4.09英寸/104毫米，打印长度39 英寸（991毫米），打印速度5 英寸（127 毫米/秒），最大标签和底纸宽度114毫米，最小标签和底纸宽度19.5毫米1年保修。 | 台 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 条码扫描枪 | 无线二维码扫描枪 | 个 | 11 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 条码扫描枪 | 有线 | 个 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 台 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 设备标识牌 | 设备标识牌，带条码标识，用于扫描确认设备及工作程序身份。PVC材质，100mm\*150mm | 个 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 全树脂碳带 | 110mmx300m/卷 | 卷 | 3 | 　 | 　 | 大标签 |
| 11 | 不干胶标签纸 | PET材料，防水耐高温，双层加刀，100 x 80mm，500张/卷 | 卷 | 10 | 　 | 　 | 大标签 |
| 12 | 全树脂碳带 | 70mmx300m/卷 | 卷 | 3 | 　 | 　 | 小标签 |
| 13 | 不干胶标签纸 | PET材料，防水耐高温，50 x 30mm，1500张/卷 | 卷 | 10 | 　 | 　 | 小标签 |
| 14 | 篮筐挂牌 | 彩色器械标识挂牌，鲁沃夫挂牌，防水耐高温106.5x56mm | 个 | 200 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 服务器 | 配置Intel Gold 5120\*2 CPU/16\*16G内存/2\*600G SAS 10K硬盘/冗余电源/ 2\*16G 单口HBA /2\*10G万兆网口/3年原厂保修/包含虚拟化平台搭建服务，vm迁移服务，原H3C 存储配置服务，光纤交换机配置服务等。 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 总价（元）： | 　 |

法人代表或授权代表签名：

日期： 年 月 日

附加说明：

1）如报价文件与此报价单不符，以此为准

2）供货期：签订合同后天 内

3）保修期：验收合格后整机保修 年

4）卖方故障维修响应时间为小时， 小时内工程师能到达现场； 小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告小时内交付买方使用

5）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级

□数据采集的接口协议

6）保修期后只收零配件费用 □是 □否 □无零配件

主要零配件价格：

专机专用耗材报价（如有）:

法人代表或授权代表签名：

日期： 年 月 日

**用户需求偏离表**

一、技术参数偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方配置需求 | 实际参数(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**客户名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 购置单位 | 签约时间 | 签约价格 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：请提供广州地区三家以上三甲医院用户名单并附合同复印件或成交通知书。

**法定代表人资格证明书**

兹证明， 同志， （性别），现任我司 职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

**法定代表人授权委托书**

**本授权书声明：**

注册于 （公司地址） （公司名称）的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

授权代表身份证反面复印件

授权代表身份证正面复印件